V súvislosti s výzvou na predloženie ponuky na zákazku: „Oprava miestnych komunikáciíí“ v obci Oravská Jasenici, ktorú sme Vám zaslali 13.05.2021 bola jedným z uchádzačov podaná žiadosť o vysvetlenie. Dávame Vám na vedomie.

**Otázka**: „. Nie je jasná špecifikácia priekopovej tvárnice (tvar, rozmery –šírka ,d.,hr.,..´,či sa jedná o hlboký  žlab,..) v položke výkazu výmer :

Objekt : 03 – Pod Paseka –oprava – pol. výkazu výmer č.21 - Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15

**Dávame na sledovné stanovisko:**

Položka výkazu výmer č.21 - Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15, s kódom položky cenníka CENKROS č. 935112211.S obsahuje nasledovné:

1. V cenách sú započítané aj náklady na dodanie hmôt pre lôžko a pre vyplnenie škár.
2. V cenách nie sú započítané náklady na dodanie priekopových tvárnic alebo betónových dosiek, ktoré sa oceňujú v špecifikácii, stratné sa rozpočtuje vo výške 1 %.
3. Množstvo merných jednotiek sa určuje:
a) pre priekopy z betónových tvárnic (žľabu) v m dĺžky ich pozdĺžnej osi,
b) pre priekopy z betónových dosiek v m2 rozvinutej lícnej plochy dlažby (žľabu),
c) pre lôžko z kameniva alebo z betónu jednoduchého v cenách 11-1911.S a 11-2911.S v m2 rozvinutej lícnej plochy dlažby (žľabu).
4. Šírkou žľabu priekopových tvárnic sa rozumie najväčšia svetlá šírka tvárnice.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že predmetná položka č. 21 obsahuje len montáž priekopových tvárnic šírky 500 - 800 mm vrátane dodania hmôt pre lôžko a pre vyplnenie škár, ale bez dodávky samotných priekopových tvárnic (typ tvárnic bude TBM 55-16, rozmeru L=500  , B´=548 mm, H= 160 mm